Wykonawca: …..………………. dn. ……….…….

…………………………………………..

…………………………………………..

………………………………………….

(nazwa, adres, dane kontaktowe)

***Oferta na wyposażenie hali sportowej w Woli Wierzbowskiej***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  Nazwa artykułu | J.m. | Ilość  | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | VAT [PLN] | **Wartość brutto [PLN]** |

1. ***Koszykówka - boisko główne.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę, wysięg 180 cm, mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mechanizm regulacji wysokości tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Tablica do koszykówki profesjonalna, szkło akrylowe o wymiarach 105x180 cm o grubości 10 mm, na ramie metalowej  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm (Styrogum o gęstości 0,3-0,5 g/cm3) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Obręcz do koszykówki uchylna sprężynowa, z bezhakowym systemem mocowania siatki za pomocą pręta | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Siatka do obręczy turniejowa, sznur 5 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Siatkówka - boisko główne - szyny ścienne (dla hal o szerokości do 12 m).***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zestaw stalowych szyn ściennych wraz z mechanizmem naciągowym, wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości, naciąg typu SLIM | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Osłony szyn ściennych do siatkówki  | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Wieszak na siatkę | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Montaż szyn ściennych do siatkówki | para | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Piłka ręczna - boisko główne.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane.  | para | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Siatki do piłki ręcznej turniejowe z piłkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub PE | para | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach | para | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Drabinki gimnastyczne H=3,0 m***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 180 x 300 cm - podwójna | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Montaż drabinki podwójnej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 300 cm – pojedyncza | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Piłkochwyty na ściany szczytowe.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Siatka ochronna na ściany szczytowe polipropylenowa (PP) z obciążeniem dolnej krawędzi o wymiarach **7 x 8 m - 4 sztuki**, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm,  | m2 | 224,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) | m2 | 224,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Siatki ochronne na duże okna.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach **2,7 x 3,8 m - 2 sztuki, 3,9 x 3,8 m - 3 sztuki** oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm,  | m2 | 64,98 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe) | m2 | 64,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Tablica wyników sportowych szkolna***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Tablica wyników sportowych, wymiary min. 100 x 70 cm, sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica główna (zegar-czas, wynik, część gry, stan setów, faule drużynowe, wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokość cyfr min. 100 mm - widoczność do 40 m | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Montaż tablicy wyników bez wykonania instalacji zasilającej (z podłączeniem do wykonanego okablowania) | kpl | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Magazyn sprzętu sportowego***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Wózek na piłki zamykany min. wymiary H=100 cm, L i B =70 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Wózek na piłki prętowy min. wymiary: H=48 cm, L=80 cm x B=60 cm  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Stojak na piłki przejezdny min. wym. H= 140 cm, L=140 cm, B =40 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x min. 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty | szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Wyposażenie gimnastyczne***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, boki z siatki odpowietrzającej, spód antypoślizgowy, materac wzmocniony narożnikami, wypełnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Materac gimnastyczny 200x120x20 cm, boki z siatki odpowietrzającej, spód antypoślizgowy, materac wzmocniony narożnikami, wypełnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Szatnia damska - (13 komór)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Szafa metalowa ubraniowa. Wymiary 180 - 185 x 85 - 95 x min. 45 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo.  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Szafa metalowa ubraniowa. Wymiary 180 - 185 x 28 - 32 x min. 45 cm (HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo.  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Szatnia męska - (13 komór)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Szafa metalowa ubraniowa. Wymiary 180 - 185 x 85 - 95 x min. 45 cm (HxSxG). Szafa 3-drzwiowa, 3-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo.  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Szafa metalowa ubraniowa. Wymiary 180 - 185 x 28 - 32 x min. 45 cm (HxSxG). Szafa 1-drzwiowa, 1-komorowa, na cokole. Szafka malowana proszkowo.  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |

1. ***Materace ochronne***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Materace ochronne na ścianę i słupy, grubość materaca 5 cm, konstrukcja ze sklejki 0,5 cm, metraż liczony po zewnętrznej stronie o wymiarach: **H = 2 m 0,2 x 0,4 x 0,2 m - 4 sztuki**  | m2 | 6,4 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Montaż materacy ochronnych | m2 | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

 **Razem wartość zamówienia**

 **netto VAT brutto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

…………………………………………………………..

 podpis